Helmut Hullen							9.8.01

Clients für PC-Wächter-Karte einrichten

Muster-Rechner:
ein Muster-Client ist eingerichtet (Systempartition C:, Programm-Partition D:). Die beiden Partitionen sind unter Linux nach D:\backup gesichert, die Registry ist dort als cli-xx.reg gesichert.

Die Muster-Registry „muster.reg“ wird mit Hilfe der Batch-Datei „muster.bat“ und der Muster-Definitionsdatei „muster.roh“ erzeugt.

Annahme: die Rechner unterscheiden sich durch die letzten beiden Zeichen ihres Namens, die gleichzeitig ihre individuelle IP-Adresse sind.

Das Verzeichnis „backup“ wird auf den Server kopiert, es ist dort per NFS zugänglich.
(Bei „Arktur“ muß der Dienst NFS freigegeben und gestartet sein).
Dazu muß es direkt oder als Unterverzeichnis in „/etc/exports“ eingetragen sein.
Beispiel: „T: Tmp auf Arktur“ wird dort als „/home/tmp“ eingetragen.

Clients:
PC-Wächter-Karte einbauen
Virenschutz im CMOS-Setup ausschalten
Rechner starten, PC-Wächter-Karte konfigurieren
	Automatik I
	C: 250 MB 	(System)
	D: Rest	

Rechner neu starten, mit Windows-Startdiskette C: und D: formatieren

Linux-Disketten
	insmod nfs
	(in /etc/config.d)
	joe ip
	     individuelle Host-Adresse ändern
	netconfig (mit „y“ bestätigen)
	netconfig

	mkdir /mnt/d
	mkdir /mnt/t

	mount   –t vfat    /dev/hda2     /mnt/d
	mount 192.168.0.1:/home/tmp     /mnt/t
                                             (Lagerplatz auf dem Server)

	cp /mnt/t/backup   /d
                          (wenn das Verzeichnis auf dem Server so heißt)

	entpack
	(Skript, das C: und d:\Programme  auspackt)

	halt

Rechner neu starten, (f8) für abgesicherten Modus
DOS-Fenster
	keyb gr
	d:
	cd \backup
	client xx
	    (baut die Dater „muster.reg“ in „cli-xx.reg“ um)
	exit
(Explorer)
	auf die Datei d:\backup\cli-xx.reg,
		„zusammenführen“

Rechner neu starten, neues Passwort eingeben
Rechner neu starten, PC-Wächter-Karte aktivieren